
除湿机采购及安装材料参数要求
经前期调研，参考型号如下，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于以下标准：
1、除湿机10台，每台技术参数和参考型号如下
	产品型号
	电压频率
	除湿量（30℃80%RH）
	额定功率
	压缩机
	制冷剂
	风量
	产品净重
	产品尺寸
	排水方式

	QC-20
	380V 3N~50Hz三相五线制
	15kg/h
	6400 W
	海立THU40
	R22
	3600m³/h
	180 kg
	1190*470*1780
	直排



2、安装辅材1批
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	PZ30配电箱6路
	10
	个

	2
	3P-C32断路器
	10
	只

	3
	3P断路器轨道
	2
	根

	4
	4mm²红色单芯电线
	50
	米

	5
	4mm²双色单芯接地电线
	15
	米

	6
	6mm膨胀管及黑色自攻螺丝
	2
	盒

	7
	20mm黑色PVC
阻燃波纹管
	15
	米



3、其他要求：
[bookmark: _GoBack]供应商报价应包含（1）所有安装服务（2）安装所需的其他材料（3）一年售后
交货时间：合同签订后7个工作日内

