便携式高光谱图像采集系统参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟购置高光谱无人机及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。
一、便携式高光谱采集系统：
1、 波长范围：400-1000nm 
2、 光谱分辨率(FWHM)：2.5nm 
3、 光谱通道数：1200 
4、 空间分辨率：1920X1920像素 
5、 动态范围：12bits 6、可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄 
7、 成像速度：5秒 
8、 存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘 
9、 投射效率：≥60%， 
10、 杂散光水平：≤0.5%， 
11、 视场角：25°，
12、 信噪比：600/1，
13、 探测器类型：CMOS 
14、 显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率 
15、 工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描;
16、 用户调整：曝光时间、合并方式、ROI 
17、 定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储
18、 数据格式：兼容ENVI等 
19、 数据导出：USB、Type-C 
20、 电池寿命：单次充电300次测量 (每2秒一次，曝光20ms)
其他软件功能：
（1）可设置参数：支持曝光参数、帧率、 压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明） 
（2）实时采集可见光：支持保存可见光 照片 
（3）可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位 
（4）可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式来调整对焦（提供截图证明）等功能。
（5）支持直接查看和在地图背景下查看， 支持地图背景切换 
（6）地图源：支持谷歌地图和天地图 语言选择：具备中文、英文一键切换功能。 
（7）指数计算：用户可输入自定义公式进 行NDVI、RVI、VARI、SAVI等常规指数 计算
二、无人机近红外高光谱成像系统：
1、 波长范围：900-1700nm 
2、 光谱分辨率(FWHM)：2.5nm 
3、 光谱通道数：1024 
4、 空间分辨率：1280X1280像素
5、 动态范围：12bits 
6、 可见光成像像素：≥1600万自动对焦/支持无穷远拍摄 
7、 成像速度：5秒 
8、 存储设备：一体化内置512GB PCIe接口固态硬盘 
9、 投射效率：60% 
10、 杂散光水平：0.5% 
11、 视场角：25° 
12、 信噪比：600/1 
13、 探测器类型：InGaAs 
14、 显示屏：5寸触摸屏，1280X720分辨率 
15、 工作模式：高精度成像、PC操控、线扫描 
16、 用户调整：曝光时间、合并方式、ROI 
17、 定位数据：支持RTK定位数据的采集和存储 
18、 数据格式：兼容ENVI等 
19、 数据导出:USB、Type-C 
20、 电池寿命：单次充电300次测量 (每2秒一次曝光20ms)
其他软件功能：
（1） 可设置参数：支持曝光参数、帧率、压缩、镜头焦距、支持设置可见光相机EV参数、对焦参数；支持设置相机的摆扫幅度；（提供截图证明） 
（2） 实时采集可见光：支持保存可见光照片 
（3） 可见光相机曝光模式：支持自动曝光，且支持遥控器触屏一键下拉，切换EV档位 
（4） 可将光相机对焦模式：支持自动对焦、手动对焦双模式；手动对焦支持遥控器触屏一键滑动的方式 来调整对焦（提供截图证明） 
（5） 图传种类：支持高光谱图传、可见 图传、瀑布图传，支持遥控器触屏一键切换图传类型
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1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；
2.供方商品应符合国家法律法规的规定；
3.质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。
交货时间：合同签订后30个工作日内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所

