大地电导率无人机巡航监测系统参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟购置大地电导率仪及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。
一、技术参数：
[bookmark: _Hlk225426799]1、通过电磁感应技术无接触快速监测土壤电导率（0-1000mS/m)与 磁化率（+28ppt /±7ppt )
2、垂直偶极方向探测深度为1.5m与0.75m、水平偶极方向探测深度为 0.75m与0.375m
3、分辨率土0.1%、精度5%（30 mS/m)
4、工作频率14.5kHz 
5、初始源独立偶极子发射器，传感器为双独立偶极子接收器，线圈间距1米和0.5米，电池寿命连续5小时
6、无线通讯选项：可选配蓝牙无线技术，等级1，范围20米；
7、支持CF或SD蓝牙卡；支持Wi-Fi 
8、防护等级：IP67防水和防尘 
9、供电：可充电锂电池，工作时间大于20小时
10、设备支持机载功能，可通无人机 操作实现稳定搭载实时监测扫描 数据
11、软件支持：遥控器实时查看飞行数据，可规划航带进行数据采集。
12、挂载结构：数据采集，整体挂载机构稳定可靠，具有抗风能力，支持风速≤5级，并提供计量证明。
二、售后服务要求：
1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；
2.供方商品应符合国家法律法规的规定；
3.质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

交货时间：合同签订后10个工作日内
交货地点：中国科学院南京土壤研究所
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